СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
А)
една позиция – втечнен медицински кислород съгласно БДС 1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента;

Б)
Категория стоки, съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV) по Чл. 25, ал.2, т.4 от ЗОП – 24111500 – Газове с медицинска употреба;
В)
вид – периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели;

Г)
мярка – килограм;

Д)
количество – до 180 тона за период от 1 (една) година.
II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
А)
Описание на техническото оборудване, което ще се използва за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
Б)
Списък на техническите лица, заети с изпълнението на поръчката, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството;
В)
Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за извършване на доставките и поддръжка на съоръжения под високо налягане;
Г)
Валидно разрешение за употреба на втечнения кислород предмет на обществената поръчка, по силата на което той да може да бъде ползван легално за медицински цели от Възложителя;
Д)
Валидно разрешение за търговия на едро с кислород за медицински цели или валидно разрешение за производство на кислород за медицински цели, по силата на което участникът би могъл да изпълни легално договора за периодични доставки на втечнен кислород за медицински цели за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД;

Е)
Сертификат за GMP (Добра Производствена Практика) на производителя на втечнения кислород, който евентуално ще бъде доставян от участника, в случай че последният бъде избран за изпълнител на обществената поръчка;

Ж)
Е) Сертификатите за анализ, придружаващи всяка доставка, трябва да отговарят на изискванията на ISO 17025 и да са издадени от Акредитирана лаборатория;

З)
Информация за името, местонахождението, адреса и други идентификационни данни на завода, производител на течния кислород, представена под формата на писмена декларация от законния представител на участника;
И)
Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, трябва да предостави на Възложителя с договор за заем за послужване, за времето на действие на договора - предмет на настоящата процедура, следните съоръжения и апарати:

1. резервоар за продължително съхранение на криогенни газове с хидравличен обем минимум 6 м3  до максимум 10 м3 –  и работно налягане – минимум 6 бара – 1 брой;

2. атмосферен изпарител с капацитет минимум 100 м3/час (азот) – 1 брой;
3. спирателна и предпазна арматура - 1 брой;

4. указател за оставащо количество  втечнен кислород – 2бр. (работен и резервен).
К)
Участникът следва да представи подписана декларация, по силата на която да удостовери пред Възложителя, че ще изпълни изискванията по т. И).

Л)
Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, трябва да осигури за собствена сметка транспорт до лечебното заведение, монтаж, наладка и пуск на съоръженията посочени в т. И).

М)
Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, трябва да извърши необходимите работи за запазване на доброто експлоатационно състояние на снабдителните съоражения на Възложителя.
