
I. Спецификация и технически изисквания:
1. Спецификация:

а) Една обособена позиция; 

б) Категория стоки, съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки по чл. 17, т. 3 от ЗОП – 32324100 – Цветни телевизионни приемници;
в) вид – доставка на:

1) Рециклиран автомат за продажба на жетони с монтирано фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване (ФУВАС), монтаж и пускане в експлоатация – 1 брой. 

2) Електронен апарат за управление на телевизор с жетони, монтаж и пускане в експлоатация – 44 броя. 

3) Телевизор 19“ LED с монтаж на стойка за стена, описана в точка 5 – 44 броя. 

4) Телевизор 32“ LED с монтаж на стойка за стена, описана в точка 6 – 2 броя. 

5) Стационарна стойка за телевизори 19“ с монтаж на стена от гипскартон – 44 броя. 

6) Стационарна стойка за телевизори 32“ с монтаж на стена от гипскартон – 2 броя. 

г) мярка - брой;

д) количество – посочено в точка 1в по позиции; 
2. Общи изисквания към Изпълнителя:

1) Преди монтирането на телевизорите със стойките, касичките и автомата за продажба на жетони да съгласува с Възложителя всички детайли, включващи местоложение, захранващ източник на електроенергия, антенни кабели и др.

2) По време на монтажа да определи чрез подходящи технически средства местоложението на скрити комуникации като кабели, водо- и топлопроводи с цел недопускане повреда по тях. Всички допуснати повреди по сградата и комуникациите по време на монтажа се отстраняват за сметка на Изпълнителя.

3) По време на  гаранционния срок да осигури оборотни телевизори и касички, които да монтира за времето на остраняване на повредите, като за целта се подписва двустранен приемо-предавателен протокол. 

3. Технически изисквания:

1. Рециклиран автомат за продажба на жетони
Спецификация:

· Захранващо напрежение – 220VАС; 50Hz
· Дисплей –  2 реда по 16 символа

· Монетник – паралелен интерфейс с 10 пина

· Микроконтролерно управление

· Контейнери за жетони – 2 бр.

· Вместимост в контейнер – мин. 1000 жетона
· Бързодействие в режим на работа – 2 жетона / секунда

· Програматор – тип E.C.S.  или еквивалентен
· Работа със жетони с размери  -  диаметър 26 мм;  дебелина 1,8 мм

· Прием на монети – 10 ст.; 20ст.; 50 ст.; 1 лв, без връщане на ресто

· Гаранционен срок – пълна гаранция най-малко 12 месеца
Към автомата да бъде интегрирано и настроено за работа фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване (ФУВАС), с вграден данъчен терминал и контролна лента на електронен носител. ФУВАС да отговаря на изискванията на НАП и на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г.), в сила от 17.07.2012 г., издадена от Министерството на финансите, обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г.

2. Електронен апарат за управление на телевизор с жетони, монтаж и пускане в експлоатация

Спецификация:

· Захранващо напрежение – 220VАС; 50Hz

· Релеен изход за управление на телевизор с товароносимост – 220VAC / 10A

· Дисплей – монохромен, 2 реда по 16 символа
· Монетник с паралелен интерфейс с 10 пина

· Микроконтролерно управление

· Защита от отпадане на напрежението - чрез резервирано акумулаторно захранване

· Отчетност – зануляем и не зануляем брояч, възможност за отчет с MMC карта

· Пет степенна ценова таблица – пет позиции за разплащане с жетони

· Работа с жетони с размери:  диаметър 26 мм,  дебелина 1,8 мм
· Вътрешно свързване на телевизора на клеми

· Секретен заключващ механизъм с „мастер“ ключ

· Гаранционен срок – пълна гаранция най-малко 12 месеца
3. LED телевизор 19“
Спецификация:

· Размер на диагонала на екрана – не по-малък от 19“/48см

· Резолюция – 1366 х 768 точки или по-висока

· Подсветка на екрана – LED
· Яркост – не по-малка от 300 nits
· Честота на опресняване – не по-малка от 100Hz
· Мощност на звука – не по-малко от 2 х 2W стерео с интегрирани високоговорители

· Кодеци – DVB T/C – MPEG4
· Възможност за възпроизвеждане на звук и картина от USB порт 

· Входни конектори – коаксиален, USB, HDMI, Scart1, слушалки

· Дистанционно управление

· Захранващо напрежение – 220V/50Hz
· Клас на енергийна ефективност – А

· Възможност за монтаж на стена, посредством стандартна стойка VESA 100 x 100
· Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца с обслужване на място

4. LED телевизор 32“
Спецификация:

· Размер на диагонала на екрана – не по-малък от 32“/81см

· Резолюция – 1366 х 768 точки или по-висока

· Подсветка на екрана – LED
· Яркост – не по-малка от 300 nits
· Честота на опресняване – не по-малка от 50Hz
· Мощност на звука – не по-малко от 2 х 4W стерео с интегрирани високоговорители

· Кодеци – DVB T/C – MPEG4
· Възможност за възпроизвеждане на звук и картина от USB порт 

· Входни конектори – коаксиален, USB, HDMI, Scart1, слушалки

· Автоматична корекция на яркостта в зависимост от околната осветеност

· Дистанционно управление

· Захранващо напрежение – 220V/50Hz
· Клас на енергийна ефективност – А

· Възможност за монтаж на стена, посредством стандартна стойка VESA 100 x 100
· Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца с обслужване на място
а) срок и начин на доставка – в максимално кратък срок, след заявка от страна на Възложителя, съгласно предложенията на участниците;

б) гаранционен срок - съгласно предложенията на участниците;

в) неустойка за неизпълнение на задълженията по договора, съгласувана с юрист при подписване на договор за доставка;
д) място на изпълнение на поръчката – Онкоцентър на МБАЛ „Света Марина” ЕАД;
е) документи за плащане – не;

ж) да бъдат представени от участниците необходимите документи, съгласно изискванията на ЗОП;
з) приблизителна стойност на поръчката – около 44 000,00 (четиридесет и четири хиляди) лева с включен ДДС;
з)  Всеки кандидат трябва да участва задължително за всички изброени в точка 1в позиции. 
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